**UT-4304E БАНЯ ВОДЯНАЯ ЧЕТЫРЕХМЕСТНАЯ**

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Предназначены для нагревания, выпаривания, высушивания, экстракции и других операций термической обработки проб.

**РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС**

**ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ:**

• Цифровой контроллер.

• Высокая точность установки и поддержания температуры теплоносителя.

• Отображение на дисплее текущей температуры нагрева теплоносителя.

• Наличие таймера.

• Обратный отсчет времени с момента достижения заданной температуры.

• Шланг для слива теплоносителя с фиксатором.

• Ванна выполнена из нержавеющей стали.

• Верхняя крышка полностью съемная.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Кол-во мест | 4 |
| Объем, л | 12 |
| Материал корпуса | сталь, покрашенная порошковой краской |
| Материал ванны | нержавеющая сталь |
| Внешние размеры, мм | 490х375х175 |
| Внутренние размеры, мм | 330х325х120 |
| Полезная глубина, мм | 90 |
| Нагрев, °С | комн. +10…+99,9 |
| Точность установки заданной температуры, ºС | 0,1 |
| Точность поддержания, ºС | ±1,0 |
| Контроллер | цифровой |
| Таймер | 999 мин |
| Мощность, Вт | 800 |
| Слив теплоносителя | Шланг с фиксатором |
| Вес | 6,5 |
| Электропитание | 220 В 50/60 Гц |
| Габариты в упаковке, мм | 560х480х250 |
| Вид упаковки | коробка, гофрокартон, 1 место |

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**

• Водяная баня: 1 шт.

• Шнур питания: 1 шт.

• Решетка защитная: 1 шт.

• Крышка с отверстиями для колб: 1 шт.

• Комплект колец с отверстиями: 4 комп.

• Руководство по эксплуатации, паспорт: 1 экз.